**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2018**

**TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO DO ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICO, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CORRENTE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL.**

**COTA EXCLUSIVA DE 25 % PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006**

**DATA DA REALIZAÇÃO: 07/03/2018**

**HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09h30min.**

**LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala da Comissão Permanente de Licitações** - Rua Prudente de Moraes, 850, Centro, CEP 14445-000, telefone (16) 3749-1000. A sessão será conduzida pela Pregoeira, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo pela Portaria Municipal nº. 2620/2017. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.

**RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES:** Seção de Licitações - Rua Prudente de Moraes, 850, Centro, CEP 14445-000, telefone (16) 3749-1000, e-mail: [licitacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br](mailto:licitacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br). Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão publicados oficial do Estado de São Paulo.

Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de setembro de 2.014.

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório, bem como do Anexo I - Termo de Referência.

Integram este Edital os Anexos de I a VII.

A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na Funcional Programática:

Recurso Federal

0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

020310 Fundo Municipal de Saúde

10.301.0150.1152.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

FICHA 308

**1. CONSIDERAÇÃO INICIAL**

O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

**2. PARTICIPAÇÃO**

**2.1.** Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.

**2.2.** Não será permitida a participação de empresas:

**2.2.1.** Estrangeiras que não funcionem no País;

**2.2.2.** Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

**2.2.3.** Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta administração publica nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

**2.2.4.** Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;

**2.2.5.** Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;

**2.2.6.** Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

**3. CREDENCIAMENTO**

**3.1.** Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue:

**3.1.1.** Quanto aos representantes:

**a)** Tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

**b)** Tratando-se de **Procurador**, instrumento público de procuração ou instrumento particular do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;

**c)** O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

**d)** O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;

**e)** Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;

**f)** Será admitido apenas **um representante** para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

**3.1.2.** Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: **Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação** e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo IV** deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

**3.1.3.**  Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

**Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte** visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo V** deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

**4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em **dois envelopes** fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

**ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREGÃO PRESENCIAL N. º 08/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 09/2018**

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ**

**ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL N º 08/2018.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 09/2018.**

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ**

**5. PROPOSTA**

**5.1.** O **Anexo II** deverá ser utilizado para a apresentação da **Proposta**, digitado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.

**5.2.** Deverão estar consignados na proposta:

**5.2.1.** A denominação, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail do licitante data;

**5.2.2.** Preços dos itens e preço total em algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

**5.2.3.** Indicação de marca, modelo/referência e procedência (no que for aplicável) dos itens ofertados.

**5.2.4.** Prazo de validade da proposta de, no mínimo, **60** (sessenta) **dias** contados a partir da data de sua apresentação;

**5.2.5.** Prazo para execução do objeto determinado no cronograma físico- financeiro, item 5 do Termo de Referência - Anexo II deste edital;

**5.2.6.** Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação

da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro;

**5.2.7.** Declaração impressa na proposta de que os produtos/serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo II deste edital;

**5.3.** Não serão admitidas, posteriormente à apresentação das propostas comerciais, alegações de enganos, erros ou distrações, como justificativas para desistência ou quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

**6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

Para a habilitação **todos** licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar **prova de inscrição válida** no Cadastro Único de Fornecedores do Estado de São Paulo (CAUFESP) **ou** apresentar a **Documentação Completa**, na seguinte conformidade:

**6.1.** No que se refere ao CAUFESP:

**6.1.1.** O cadastro deverá ter classificação pertinente à categoria do objeto desta licitação;

**6.1.2.** O licitante regularmente cadastrado junto ao CAUFESP terá sua condição de habilitação verificada ***on line*** naquele sistema pela pregoeira ou pela equipe de apoio. As informações obtidas serão impressas e juntadas ao respectivo processo;

**6.1.3.** Se no cadastro junto ao CAUFESP o licitante não estiver habilitado, ou **se não constar** algum dos documentos exigidos nos itens 6.2.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA e 6.2.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA deste Edital, ou se esses documentos estiverem com a validade vencida ou desatualizados, o licitante deverá apresentar documento equivalente válido;

**6.1.4.** O cadastro junto ao CAUFESP deverá ser acompanhado dos documentos relacionados no item 6.2.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

**6.2.** No que se refere à **DOCUMENTAÇÃO COMPLETA**, os licitantes deverão apresentar:

**6.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA**, conforme o caso:

**a)** Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

**a.1)** Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;

**b)** Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

**c)** Os documentos relacionados no subitem “a” **não** precisarão constar do **Envelope nº 2 - Habilitação** se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

**6.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**:

**a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

**b)** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

**c)** Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

**c.1)** Certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

**c.2)** Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda **ou** Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado **ou** declaração de isenção **ou** de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

**c.3)** Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;

**d)** Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;

**e)** Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

**f)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;

**g)** A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de **assinatura da Ata de Registro de Preços**;

**g.1)** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

**g.2)** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **cinco dias úteis**, a contar da **publicação da homologação do certame**, prorrogáveis por igual período, a critério da administração publica, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

**g.3)** A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem **g.2**, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte.

**g.4)** Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.

**6.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

**6.2.4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel timbrado, conforme anexo VI deste edital, atestando:

**a)** nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

**b)** que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

**c)** estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº12.799/08), exceto se suspenso, impede(m) a contratação com esta PREFEITURA, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais, assim como inexiste também qualquer outro fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de março de 1.999.

**6.3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÂO**

**6.3.1.** Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pela Pregoeira ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;

**6.3.2.** Não serão aceitos **protocolos de entrega** ou **solicitação de documentos** em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

**6.3.3.** Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta prefeitura municipal aceitará como válidas as expedidas até **180** (cento e oitenta) **dias** imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

**6.3.4.** Se o licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

**a)** Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute a futura Ata de Registro de Preços, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 6.2.1 a 6.2.5;

**6.3.5.** Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a **inabilitação** do licitante;

**6.3.6.** A Pregoeira ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos ***sites*** dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

**7. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**7.1.** No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1.

**7.2.** Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão a Pregoeira os **envelopes nº 1 e nº 2,** contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

**7.3.** O julgamento será feito pelo critério de **menor preço do item**, observadas as especificações e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;

**7.3.1.** Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o **preço unitário**. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

**7.4.** A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo **desclassificadas** as propostas:

**7.4.1.** Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

**7.4.2.** Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas pelos demais licitantes;

**7.4.3.** Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;

**7.4.4.** Que apresentem preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

**7.5.** Na hipótese de **desclassificação** de todas as propostas, a Pregoeira dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

**7.6.** As propostas classificadas serão selecionadas para a **etapa de lances**, com observância dos seguintes critérios:

**7.6.1.** Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até **10%** (dez por cento) superiores àquela;

**7.6.2.** Não havendo pelo menos **três** propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de **três**. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;

**7.6.3.** A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de **sorteio** no caso de empate de preços;

**a)** O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

**7.7.** Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a **redução mínima de 1%.**

**7.8.** A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

**7.9.** Se houver **empate**, será assegurado o **exercício do direito de preferência** às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

**7.9.1.** Entende-se por **empate** aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até **5 %** (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

**7.9.2.** A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

**a)** Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de **5** (cinco) **minutos** após o encerramento dos lances, a contar da convocação da Pregoeira, sob pena de preclusão;

**b)** Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

**b.1)** Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

**7.9.3.** O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

**7.9.4.** Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1;

**a)** Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.

**7.10.** Após a fase de lances serão **classificadas** na ordem crescente dos valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

**7.11.** Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades legais cabíveis.

**7.12.** A Pregoeira poderá **negociar** com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

**7.13.** Após a negociação, a Pregoeira examinará a **aceitabilidade do menor preço**, decidindo motivadamente a respeito.

**7.14.** Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério da Pregoeira, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital;

**7.15.** Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.

**7.16.** A verificação será certificada pela Pregoeira, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

**7.17.** A administração publica não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será **inabilitado**.

**7.18.** Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será **habilitado** e **declarado vencedor**.

**7.19.** Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.

**7.20.** Da sessão será lavrada **ata** circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira e Equipe de apoio.

**7.21.** A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer **diligências** julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

**7.22.** Havendo negociação, a empresa adjudicatária deverá encaminhar para a Seção de Licitações-, até o segundo dia útil seguinte à sessão do processamento do Pregão, a composição final dos preços da proposta apresentada, nos moldes do Anexo III, respeitada a proporção de redução dos preços na etapa de lances.

**8. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**8.1.** Até **dois dias úteis** antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

**8.2.** Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e **protocolada** na Seção de Licitações.

**8.2.1.** Admite-se impugnação por intermédio de e-mail [(licitacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br](mailto:(licitacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br)), ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original na Seção de Licitações - no prazo de 48 horas de seu envio;

**8.2.2.** Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

**8.3.** A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

**8.4.** Dos atos da Pregoeira cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de **três dias** que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta prefeitura municipal, para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

**8.4.1.** Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente;

**8.4.2.** O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

**8.4.3.** Os recursos devem ser protocolados no PROTOCOLO localizado na Rua Prudente de Moraes, 850, Centro, Ribeirão Corrente, São Paulo, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações e dirigidos a Pregoeira.

**8.5.** Admitem-se recursos por intermédio de e-mail: [licitacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br](mailto:licitacao@ribeiraocorrente.sp.gov.br), ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original no PROTOCOLO no prazo de **48 horas** de seu envio.

**8.6.** Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório;

**8.7.** A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

**9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CANCELAMENTO**

**9.1**. A licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preços deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

**9.2.** A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

**9.3.** **O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços** será de **5 (cinco) dias úteis** contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.

**9.4.** Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o subitem anterior ou havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades cabíveis.

**9.5.** A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contado da data da sua(s) assinatura(s).

**9.6.** Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

**9.7**. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

**9.7.1.** Pela Administração quando:

**9.7.1.1.** A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.

**9.7.1.2**. A detentora não formalizar a Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração.

**9.7.1.3**. A detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registo de Preços.

**9.7.1.4**. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato.

**9.7.1.5**. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aqueles praticados no mercado.

**9.7.1.6**. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração.

**9.7.1.7.** A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem a Ata de Registro de Preços.

**9.7.1.8**. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, por 1 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

**9.7.2.** **Pela Detentora quando**, mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

**9.7.2.1.** A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá **ocorrer antes do pedido de fornecimento pela Contratante**.

**9.8. DAS CONTRATAÇÕES**

**9.8.1**. Os fornecedores do objeto incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a assinar e receber as Autorizações para fornecimento dos produtos,que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e no Ata de Registro.

**9.8.2.** A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de contratação em igualdade de condições.

**10. ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO**

**10.1** Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

**10.1.2** Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindido a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

**10.2.** Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante;

**10.2.1**. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

**10.2.2** Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante;

**11. FORMA DE PAGAMENTO**

**11.1**. O pagamento será efetuado em **20 (vinte) dias**, contados da data do aceite da nota fiscal/fatura.

**11.2.** Os pagamentos serão efetuados em carteira, através de ordem de pagamento, documento de crédito (doc) ou depósito em conta desde que o documento para esta finalidade esteja devidamente preenchido e acompanhe a nota fiscal, ficando a cargo da Contratada a despesa bancária correspondente;

**11.3.** Para fins de liberação do pagamento, em carteira, a contratada deverá entrar em contato com a Divisão de Tesouraria, até 48 horas úteis anteriores à data do vencimento.

**11.4.** Os pagamentos serão efetuados de 2ª a 6ª feiras, das 13 às 16h, impreterivelmente;

**11.5.** O pagamento cujo vencimento recair em sábado, domingo, feriados, inclusive bancários, ponto facultativo, será liquidado no primeiro dia útil seguinte, sem ônus à Contratante;

**11.6.** A Contratada deverá apresentar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s) ao objeto, contendo as seguintes informações:

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 09/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018**

**NOTA DE EMPENHO N.º\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**12. SANÇÕES**

Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

**13. DISPOSIÇÕES FINAIS**

**13.1.** As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

**13.2.** O resultado do presente certame será divulgado no [DOE –](http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/Home_1_0.aspx) Diário Oficial do Estado de São Paulo.

**13.3.** Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

**13.4.** Após a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços, os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de **cinco dias**, findo o qual serão inutilizados.

**13.5.** Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.

**13.6.** Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Franca, Estado de São Paulo.

Ribeirão Corrente, 22 de fevereiro de 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Antônio Miguel Serafim**

**Prefeito**

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

# 1 - DO OBJETO

**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICO, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CORRENTE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.**

2 – DESCRIÇÃO DOS ITENS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtd** | **Un.** | **Equipamento** | **Especificação Técnica** |
| **01** | 04 | Un. | Foco Refletor Ambulatorial | Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 Hz.  Lâmpada LED. Peso líquido: 5 kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia mínima de 12 meses. |
| **02** | 06 | Un. | Mesa de Mayo | Mesa tipo Mayo com bandeja inox de 0.32 X 0.48 m. Estrutura em tubos esmaltados de 25.40mm, 3 rodízios giratórios de 42mm, bse superior em ferro redondo maciço cromado e bandeja inoxidável. MESA TIPO "MAYO", totalmente construída em AÇO INOXIDAVEL brilhante e polido, base em tubos de 1"1/4x1.20mm, pés com rodízios giratórios, altura regulável através de manipulo. Bandeja também em AÇO INOXIDAVEL, removível e medindo : 0.48 x 0.32 CM Garantia mínima de 12 meses. |
| **03** | 02 | Un. | Carro de Curativos | CARRO P/CURATIVO, Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3”, acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável.  Dimensões: 0.75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Garantia mínima de 12 meses. |
| **04** | 09 | Un. | Suporte de Soro | Base em tubo de aço inox tubular com 04 pés ( H ) Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo com haste em tubo de aço inox Haste de altura em aço inox com 4 ganchos alternados (Opcional 4 ganchos no topo). Altura regulável por meio de rosca central. Pés protegidos com ponteiras plásticas |
| **05** | 06 | Un. | Mesa de Exames | Cabeceira Reclinável, Estrutura em tubo de aço inox 1,1/4 x 1,2 mm. Leito em chapa de aço inox, estofado revestido em courvin de 80mm. Suporte para papel em inox .pés com ponteiras de PVC |
| **06** | 02 | Un. | Armário Vitrine | Armário Vitrine - 2 Portas - Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas: 66 cm comp. x 40 cm prof. x 1,65 m de altura. Cubagem: 0,527 M³, Cubagem com engradado: 0,618 M³, Peso: 25 Kg. |
| **07** | 15 | Un. | Mesa de Escritório | Mesa Confeccionada Em Madeira/ MDF/ MDP/ Similar com espessura de 18 mm; estrutura em aço/ ferro pintado com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática; formato em L; com gavetas no mínimo 2 (duas). Medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm. Na cor predominante azul marinho. |
| **08** | 41 | Un. | Cadeira | Cadeira fixa estrutura em aço/ metálica com assento e encosto em polipropileno; Pés fixos, Dimensões (Alt. X Larg. X Prof.): 83x53x59cm , Peso Indicado para uso 120Kg. Na cor azul. Garantia mínima de 12 meses. |
| **09** | 02 | Un. | Geladeira/  Refrigerador | Espaço na porta mais organizado com 2 prateleiras com separador de garrafas, que comportam garrafas de até 2,5L. Classe A em consumo de energia com mais economia. Degelo Seco - descongela sozinho ao toque de um botão. Gaveta de frios e carnes para melhor aproveitamento de espaço e visualização dos alimentos. Gaveta de legumes transparente para melhor organização e visualização dos alimentos. Capacidade Total de Armazenamento mínimo de 250 litros. Sistema de refrigeração frostfree. Cor branca. Garantia mínima de 12 meses. |
| **10** | 02 | Un. | Carro para Material de Limpeza | Produto: Kit completo do carrinho funcional de limpeza, contendo: Um Carrinho Funcional de Limpeza; Um Balde espremedor para duas águas; Uma Pá plástica para lixo; Uma Placa de Sinalização Piso Molhado trilingue; Um Conjunto Mop Pó de 60cm com cabo em alumínio; Um conjunto Mop Úmido de 320g cru com cabo em alumínio. Material em: Polipropileno Altura do chão: 900cm Largura: 56cm. Comprimento: 89cm Rodas: Rodízios de PVC. Capacidade de carga mínima: 300 kg. Garantia mínima de 12 meses. |
| **11** | 04 | Un. | Aquecedor Portátil de Ambiente | Aquecedor de ambiente a óleo, selado, com três potências de aquecimento, alça e rodas para transporte, desligamento automático em caso de queda acidental, potencia mínima de 1500 WATTS, com controle de temperatura. Garantia mínima de 12 meses. |
| **12** | 10 | Un. | Ar Condicionado | Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade mínima de 9.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal líquido contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, tensão: 220 Volts, fase: monofásica (1F), frequência: 60 Hz, Função quente e fria, Incluso suportes metálicos para fixar o evaporador e o condensador. Garantia de 1 ano. Com entrega e instalação nos locais. Conforme Termo de Referência. |
| **13** | 03 | Un. | Poltrona Hospitalar | Poltrona reclinável, material tubo aço, componentes braços e penas articuláveis que movimentam com a inclinação do encosto, acabamento courvim, dimensões 1,69 X 0,60 X 0,57 M, Poltrona construída em estrutura tubular com acabamento esmaltado, encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestida em courvin. Capacidade até 120 kg. Garantia mínima de 12 meses. |
| **14** | 05 | Un. | Carro Maca Simples | Maca com estrutura em tubos de aço inoxidável; altura regulável por sistema hidráulico acionado por sistema de pedal; encosto de cabeça regulável por sistema de cremalheira; grades laterais rebatíveis articuláveis fabricadas em tubos de aço; suporte de soros em aço inox regulável em altura com 4 (quatro) ganchos injetados; e 4 (quatro) rodas com 150mm de diâmetro sendo 02com travas. Acessório: Colchonete forrado em curvin com espuma 28 de densidade e aproximadamente 12 cm de altura, e com dois suspiros na lateral do comprimento. |
| **15** | 03 | Un. | Comadre | Comadre em aço inoxidável, tipo pá, com acabamento polido, livre de arestas ou rebarbas que de alguma forma possa machucar o paciente, com alça para transporte incorporado, com capacidade de no mínimo 2,1 litros. |
| **16** | 02 | Un. | Tela de Projeção | Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo mattewhite (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. |
| **17** | 02 | Un. | Mesa de Reunião | Mesa redonda, confeccionada em madeira/ MDP/ MDF/ Similar, com espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor Azul Marinho; Dimensões mínima de 740mm (altura) x 1,20 diâmetro; Estrutura central composta por tudo de aço estilado, com secção circular e diâmetro de 4”, espessura da parede de 1,5mm, no mínimo; Garantia mínima de 12 meses. |
| **18** | 02 | Un. | Projetor Multimídia (Datashow) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Projetor deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. |
| **19** | 02 | Un. | Computador Portátil (Notebook) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador portátil (notebook) com processador no mínimo intel core i5 ou amd a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; Unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; Memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior; Tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; Teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; Mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; Mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll); Interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n; Sistema operacional windows 10 pro (64 bits); Bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; Fonte externa automática compatível com o item; Possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão; Webcam fullhd (1080p); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses. |
| **20** | 36 | Un. | Longarina | Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 02 barras na horizontal em tubo 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Todas as junções realizadas através de solda tipo MIG. Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo oblongo 16x30 parede de no mínimo 1,50 de espessura, soldado a estrutura. Assento fixado na estrutura através de 04 parafusos e encosto fixado através de pino encaixe em polipropileno. Todas as peças pintadas devem ser curadas em estufa a temperatura de no mínimo 180ºC. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno injetado de encaixe. Numero de assentos 03 lugares, na cor Azul Marinho assento e encosto. Garantia mínima de 12 meses. |
| **21** | 08 | Un. | Armário | Confeccionado em chapas de aço, unidas por solda, não sendo aceita rebites ou qualquer outro tipo de material similar; As prateleiras internas reguláveis, em chapa com capacidade mínima de 50kg, 02 portas de abertura externa com maçaneta cromada; Sistema de travamento interno das portas com pinos e opção de fechadura tipo Yale; pintura eletrostática epóxi na cor cinza tradicional. Chapa espessura 24 mm, medindo: 1,98 alt x 1,20 larg x 0,45 profundidade, com chaves, maçaneta, 06 bandejas internas removíveis com dois reforços cada uma. |
| **22** | 02 | Un. | Impressora Laser (Comum) | Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 600 x 600 DPI; velocidade de 33 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 100 páginas; ciclo mensal de 25.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses. |
| **23** | 08 | Un. | Nobreak (Para Computador) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Nobreak com potência nominal de 1,0kva; Potência real mínima de 600w; Tensão entrada/ saída de 110 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); Alarmes audiovisual; Bateria interna selada; Autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; Possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; Peso não superior a 15 kg; O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. |
| **24** | 07 | Un. | Computador (Desktop-Básico) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador desktop com processador no mínimo Intel core i5 ou amd a10 ou similar; Possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; Memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; A placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; Possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoftdirectx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; Unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; Teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); Monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; Sistema operacional windows 10 pro (64 bits); Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. |
| **25** | 03 | Un. | Bebedouro/ Purificador Refrigerado | Bebedouro do tipo garrafão de coluna ou garrafão mesa ou pressão coluna simples ou pressão coluna conjugada com capacidade para garrafão de 20L; Tensão de alimentação 220V; Sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); Termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; Garantia mínima de 12 meses. |
| **26** | 03 | Un. | Televisor | TV LED mínimo 42 polegadas, Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Painel IPS; Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFiDirect); Idiomas do Menu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursos de Áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleeptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). Garantia mínima de 12 meses. |
| **27** | 03 | Un. | Arquivo | Arquivo com no mínimo 04 gavetas deslizantes sobre rodízios em corrediças do tipo progressivo: para pasta suspensa, com chaves com roldanas telescópicas de metal; armários construídos em chapa de aço pintada na cor gelo após tratamento antiferruginoso, com puxador metálico, medindo aproximadamente 470 mm Largura x 570mm Profundidade x 1335mm Altura, Gavetas 250mm, porta etiquetas. Dimensões: 133 x 47 x 60 cm |
| **28** | 02 | Un. | Oxímetro de Pulso | Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo “spot check” com total precisão e segurança. Peso máximo com pilhas até 600 gramas Tela de leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca SpO2: Alcance:30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%)  Frequência Cardíaca: Alacance: 30- 250bpm, Resolução: 1bpm, Precisão: 1%  Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do Sensor Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. Acessórios inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de lóbulo de orelha para uso em pacientes com esmaltes, unhas postiças, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediátricos; e bolsa para transporte. Garantia mínima de 12 meses. |
| **29** | 06 | Un. | Cilindro de Gases Medicinais | Cilindro de gases em alumínio M6 ultraleve com válvula, manômetro, Fluxômetro. Capacidade mínima de 3 L até 10 L. Garantia mínima de 12 meses. |
| **30** | 02 | Un. | Carro para Transporte de Materiais (diversos) | Carro em cuba, fabricado em polipropileno, possuindo duas rodas fixas e duas rodas giratórias com sistema de equilíbrio central que permita facilidade em manobras e plataforma de elevação na base do carro para otimizar a ergonomia. Com Capacidade para mínima de 200 litros, Composto De tampa, dreno para escoamento. Em Rodas pneumáticas de 6. Garantia mínima de 12 meses. |
| **31** | 01 | Un. | Dermatoscópio | Dermatoscópio - tipo iluminação em halogênio ou LED e aumento de até 10X |
| **32** | 02 | Un. | Bisturi Elétrico (até 165 W) | Bisturi elétrico (até 165w), micro processado, com alarmes, com função bipolar, potência mínimo de 100W Garantia mínima de 12 meses. |
| **33** | 02 | Un. | Mesa Ginecológica | Mesa Ginecológica sem gabinete, capacidade para suportar até 180 kgs de carga estática; estrutura confeccionada em tubo de aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó e pés com ponteiras de borracha; estofado confeccionado em espuma de no mínimo 5 cm, densidade D28, revestido em courvin na cor preta; Leito com estrutura confeccionado em tubo de aço carbono, dividido em 3 secções: dorso, assento e pernas, com elevação de altura através de cremalheira e suporte de lençol (rolo descartável); base para colocação de cuba; acessórios inclusos: perneira porta coxa revestido em espuma, perneira porta calcanhar revestido em espuma e cuba em aço inox; dimensões mínimo 1800 mmx 550 mm de largura x 850mm de altura aproximadamente; Garantia mínima de 12 meses. |
| **34** | 09 | Un. | Escada com 2 degraus | Escada para uso hospitalar estrutura em tubo redondo de aço inoxidável; medindo 2,22 x 120mm; dimensões da escada medindo 0,40 x 0,40 x 0,40 cms; quantidade minima de degraus 02 degraus; matéria prima do degrau em chapa de aço inoxidável; degrau medindo 1,00 x 360mm de comp x 1,40mm largura; revestimento do piso em borracha pastilhada antiderrapante; acessórios pés com ponteiras de borracha. Garantia mínima de 12 meses. |
| **35** | 05 | Un. | Lanterna Clinica | Lanterna Clínica - Lâmpada LED premium super Brilhante (Nichia Technology); Luz LED Focalizada; Corpo de Metal de alta resistência; Clips de segurança de metal para fixar no bolso ou na pasta; Interruptor emborrachado na parte superior; Alta resistência (não possui vidro nem filamentos); Maior duração das baterias, pois consomem menos energia; Excelente iluminação para curtas distâncias; Luz branca super brilhante; A lâmpada não aquece. Lâmpada: 1 LED Branca; Comprimento 14,5 cm; Diâmetro1,7cm. Garantia mínima de 12 meses. |
| **36** | 04 | Un. | Biombo | Biombo triplo, dobrável em três partes, construído em tubo 3/4 polegadas, em  pintura eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 6 rodízios em material inoxidável, de no mínimo 2, rodas em silicone, faces com movimento 360º, com tecido de algodão cru, dimensões mínimas 1,75x0,54x1,80 m (CxLxA).Garantia mínima de 12 meses. |
| **37** | 02 | Un. | Papagaio | Papagaio deverá ser em inox, medindo 26 x 13cm, com capacidade mínima de 1 litro. |
| **38** | 01 | Un. | Mesa para Computador | Mesa retangular para computador, com frontal, confeccionada em tubo 30x70, com pintura epóxi pó na cor cinza, pés com calhas, sapatas niveladoras, passagem para fiação, tampo em MDP, 25 mm, acabamento post-forming, cor azul, dimensões aproximadas de 1,20 x 0,70 x 0,74 com teclado retrátil em post-forming, medindo 0,53 x 0,30 x 0,11, espessura de 18 mm e corrediças de metal, perfil com acabamento de fita de borda, cor azul. Divisões mínima de 4 gavetas, possui suporte para CPU e para impressora. Garantia mínima de 12 meses. |
| **39** | 02 | Un. | Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) | Reanimador pulmonar tipo ambu recém nascido e pediátrico; com balão auto  inflável em silicone, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, acompanha: 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho recém nascido e outra pediátrica, válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara válvula de escape (popoff) válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conectora condicionado em maleta transparente. Garantia mínima de 12 meses. |
| **40** | 02 | Un. | Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) | Reanimador pulmonar manual tipo AMBU adulto, com balão auto inflável em silicone auto clavável e válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, contendo 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho adulto, válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara, válvula de escape (pop-off), válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector, produto esterilizável. Garantia mínima de 12 meses. |
| **41** | 02 | Un. | Balança Antropométrica Infantil | Balança eletrônica infantil Cobertura em ABS. Capacidade para 15 kg, divisões de 5 g. Pés reguláveis em borracha sintética. Concha anatômica em polipropileno. Fonte automática 110/240V. Display com 6 dígitos. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. |
| **42** | 02 | Un. | Nebulizador Portátil | Nebulizador portátil para inalação/nebulização através do método de compressor de ar com 1 saída simultânea. Com 2 mascaras (adulto e infantil), tubo de ar e no mínimo 5 filtro. Bivolt 110/220v. Garantia mínima de 12 meses. |
| **43** | 01 | Un. | Foco Refletor Ambulatorial | Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 Hz.  Lâmpada LED. Peso líquido: 5 kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **44** | 01 | Un. | Mesa de Mayo | Mesa tipo Mayo com bandeja inox de 0.32 X 0.48 m. Estrutura em tubos esmaltados de 25.40mm, 3 rodízios giratórios de 42mm, bse superior em ferro redondo maciço cromado e bandeja inoxidável. MESA TIPO "MAYO", totalmente construída em AÇO INOXIDAVEL brilhante e polido, base em tubos de 1"1/4x1.20mm, pés com rodíziosgiratórios, altura regulávelatravés de manipulo. Bandejatambém em AÇO INOXIDAVEL, removível e medindo : 0.48 x 0.32 CM Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **45** | 03 | Un. | Suporte de Soro | Base em tubo de aço inox tubular com 04 pés ( H ) Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo com haste em tubo de aço inox Haste de altura em aço inox com 4 ganchos alternados (Opcional 4 ganchos no topo). Altura regulável por meio de rosca central. Pés protegidos com ponteiras plásticas **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **46** | 02 | Un. | Mesa de Exames | Cabeceira Reclinável, Estrutura em tubo de aço inox 1,1/4 x 1,2 mm. Leito em chapa de aço inox, estofado revestido em courvin de 80mm. Suporte para papel em inox .pés com ponteiras de PVC **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **47** | 04 | Un. | Mesa de Escritório | Mesa Confeccionada Em Madeira/ MDF/ MDP/ Similar com espessura de 18 mm; estrutura em aço/ ferro pintado com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática; formato em L; com gavetas no mínimo 2 (duas). Medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm. Na cor predominante azul marinho. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **48** | 13 | Un. | Cadeira | Cadeira fixa estrutura em aço/ metálica com assento e encosto em polipropileno; Pés fixos, Dimensões (Alt. X Larg. X Prof.): 83x53x59cm , Peso Indicado para uso 120Kg. Na cor azul. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **49** | 01 | Un. | Aquecedor Portátil de Ambiente | Aquecedor de ambiente a óleo, selado, com três potências de aquecimento, alça e rodas para transporte, desligamento automático em caso de queda acidental, potencia mínima de 1500 WATTS, com controle de temperatura. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **50** | 03 | Un. | Ar Condicionado | Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade mínima de 9.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal líquido contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, tensão: 220 Volts, fase: monofásica (1F), freqüência: 60 Hz, Função quente e fria, Incluso suportes metálicos para fixar o evaporador e o condensador. Garantia de 1 ano. Com entrega e instalação nos locais. Conforme Termo de Referência. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **51** | 01 | Un. | Carro Maca Simples | Maca com estrutura em tubos de aço inoxidável; altura regulável por sistema hidráulico acionado por sistema de pedal; encosto de cabeça regulável por sistema de cremalheira; grades laterais rebatíveis articuláveis fabricadas em tubos de aço; suporte de soros em aço inox regulável em altura com 4 (quatro) ganchos injetados; e 4 (quatro) rodas com 150mm de diâmetro sendo 02com travas. Acessório: Colchonete forrado em curvin com espuma 28 de densidade e aproximadamente 12 cm de altura, e com dois suspiros na lateral do comprimento. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **52** | 01 | Un. | Comadre | Comadre em aço inoxidável, tipo pá, com acabamento polido, livre de arestas ou rebarbas que de alguma forma possa machucar o paciente, com alça para transporte incorporado, com capacidade de no mínimo 2,1 litros. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **53** | 12 | Un. | Longarina | Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 02 barras na horizontal em tubo 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Todas as junções realizadas através de solda tipo MIG. Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo oblongo 16x30 parede de no mínimo 1,50 de espessura, soldado a estrutura. Assento fixado na estrutura através de 04 parafusos e encosto fixado através de pino encaixe em polipropileno. Todas as peças pintadas devem ser curadas em estufa a temperatura de no mínimo 180ºC. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno injetado de encaixe. Numero de assentos 03 lugares, na cor Azul Marinho assento e encosto. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **54** | 02 | Un. | Armário | Confeccionado em chapas de aço, unidas por solda, não sendo aceita rebites ou qualquer outro tipo de material similar; As prateleiras internas reguláveis, em chapa com capacidade mínima de 50kg, 02 portas de abertura externa com maçaneta cromada; Sistema de travamento interno das portas com pinos e opção de fechadura tipo Yale; pintura eletrostática epóxi na cor cinza tradicional. Chapa espessura 24 mm, medindo: 1,98 alt x 1,20 larg x 0,45 profundidade, com chaves, maçaneta, 06 bandejas internas removíveis com dois reforços cada uma. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **55** | 02 | Un. | Nobreak (Para Computador) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Nobreak com potência nominal de 1,0kva; Potência real mínima de 600w; Tensão entrada/ saída de 110 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); Alarmes audiovisual; Bateria interna selada; Autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; Possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; Peso não superior a 15 kg; O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **56** | 02 | Un. | Computador (Desktop-Básico) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador desktop com processador no mínimo Intel core i5 ou amd a10 ou similar; Possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; Memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; A placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; Possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoftdirectx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; Unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; Teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); Monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; Sistema operacional windows 10 pro (64 bits); Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **57** | 01 | Un. | Televisor | TV LED mínimo 42 polegadas, Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Painel IPS; Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFiDirect); Idiomas do Menu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursos de Áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleeptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **58** | 01 | Un. | Cilindro de Gases Medicinais | Cilindro de gases em alumínio M6 ultraleve com válvula, manômetro, Fluxômetro. Capacidade mínima de 3 L até 10 L. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **59** | 02 | Un. | Escada com 2 degraus | Escada para uso hospitalar estrutura em tubo redondo de aço inoxidável; medindo 2,22 x 120mm; dimensões da escada medindo 0,40 x 0,40 x 0,40 cms; quantidade minima de degraus 02 degraus; matéria prima do degrau em chapa de aço inoxidável; degrau medindo 1,00 x 360mm de comp x 1,40mm largura; revestimento do piso em borracha pastilhada antiderrapante; acessórios pés com ponteiras de borracha. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **60** | 01 | Un. | Lanterna Clinica | Lanterna Clínica - Lâmpada LED premium super Brilhante (Nichia Technology); Luz LED Focalizada; Corpo de Metal de alta resistência; Clips de segurança de metal para fixar no bolso ou na pasta; Interruptor emborrachado na parte superior; Alta resistência (não possui vidro nem filamentos); Maior duração das baterias, pois consomem menos energia; Excelente iluminação para curtas distâncias; Luz branca super brilhante; A lâmpada não aquece. Lâmpada: 1 LED Branca; Comprimento 14,5 cm; Diâmetro1,7cm. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |
| **61** | 01 | Un. | Biombo | Biombo triplo, dobrável em três partes, construído em tubo 3/4 polegadas, em  pintura eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 6 rodízios em material inoxidável, de no mínimo 2, rodas em silicone, faces com movimento 360º, com tecido de algodão cru, dimensões mínimas 1,75x0,54x1,80 m (CxLxA).Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |

# **3 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA**

Os itens relacionados no item 2, deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da ordem de fornecimento, sob pena de incorrer as penalidades constantes no Artigo 7º, Lei 10.520/2002, bem como na multa contratual.

**4. DO PAGAMENTO**

4.1. Os itens relacionados serão pagos em uma única parcela, até 20 (vinte) dias, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo.

4.2. A nota fiscal deverá vir acompanhada da CND do INSS e do CRF do FGTS para posterior pagamento. Caso a certidão e/ou certificado estejam vencidos, o pagamento ficará retido até a sua regularização.

4.3. Deverá constar na nota fiscal, obrigatoriamente, os seguintes dizeres: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2018.

**5. DOS EQUIPAMENTOS/ MOBILIARIOS**

1. Os itens deverão ser todos de 1ª(primeira) Linha, sob pena de desclassificação do item ou não recebimento do objeto.

2. A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas de transporte para entrega do objeto, quando necessário, sem ônus para a administração municipal.

3. Os itens deverão ser entregues somente mediante requisição de compra sob pena de não pagamento dos produtos.

Ribeirão Corrente, 22 de fevereiro de 2018.

**ANTÔNIO MIGUEL SERAFIM**

**PREFEITO**

**ANEXO II**

**PROPOSTA COMERCIAL**

**PREGÃO PRESENCIAL nº 08/2018**

**Proponente: ........................................................................................................................**

**Endereço:**............................................................................................................................

**Bairro:** ............................................... **CEP:**.............................. **Cidade:** ...........................

**Estado:** ............... **Telefone:** ............................................................. **Fax: ........................**

**E-mail: .................................................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtd** | **Un.** | **Equipamento** | **Especificação Técnica** | **Marca** | **Valor unitário** | **Valor total** |
| **01** | 04 | Un. | Foco Refletor Ambulatorial | Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 Hz.  Lâmpada LED. Peso líquido: 5 kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **02** | 06 | Un. | Mesa de Mayo | Mesa tipo Mayo com bandeja inox de 0.32 X 0.48 m. Estrutura em tubos esmaltados de 25.40mm, 3 rodízios giratórios de 42mm, bse superior em ferro redondo maciço cromado e bandeja inoxidável. MESA TIPO "MAYO", totalmente construída em AÇO INOXIDAVEL brilhante e polido, base em tubos de 1"1/4x1.20mm, pés com rodízios giratórios, altura regulável através de manipulo. Bandeja também em AÇO INOXIDAVEL, removível e medindo : 0.48 x 0.32 CM Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **03** | 02 | Un. | Carro de Curativos | CARRO P/CURATIVO, Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3”, acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável.  Dimensões: 0.75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **04** | 09 | Un. | Suporte de Soro | Base em tubo de aço inox tubular com 04 pés ( H ) Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo com haste em tubo de aço inox Haste de altura em aço inox com 4 ganchos alternados (Opcional 4 ganchos no topo). Altura regulável por meio de rosca central. Pés protegidos com ponteiras plásticas |  |  |  |
| **05** | 06 | Un. | Mesa de Exames | Cabeceira Reclinável, Estrutura em tubo de aço inox 1,1/4 x 1,2 mm. Leito em chapa de aço inox, estofado revestido em courvin de 80mm. Suporte para papel em inox .pés com ponteiras de PVC |  |  |  |
| **06** | 02 | Un. | Armário Vitrine | Armário Vitrine - 2 Portas - Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas: 66 cm comp. x 40 cm prof. x 1,65 m de altura. Cubagem: 0,527 M³, Cubagem com engradado: 0,618 M³, Peso: 25 Kg. |  |  |  |
| **07** | 15 | Un. | Mesa de Escritório | Mesa Confeccionada Em Madeira/ MDF/ MDP/ Similar com espessura de 18 mm; estrutura em aço/ ferro pintado com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática; formato em L; com gavetas no mínimo 2 (duas). Medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm. Na cor predominante azul marinho. |  |  |  |
| **08** | 41 | Un. | Cadeira | Cadeira fixa estrutura em aço/ metálica com assento e encosto em polipropileno; Pés fixos, Dimensões (Alt. X Larg. X Prof.): 83x53x59cm , Peso Indicado para uso 120Kg. Na cor azul. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **09** | 02 | Un. | Geladeira/  Refrigerador | Espaço na porta mais organizado com 2 prateleiras com separador de garrafas, que comportam garrafas de até 2,5L. Classe A em consumo de energia com mais economia. Degelo Seco - descongela sozinho ao toque de um botão. Gaveta de frios e carnes para melhor aproveitamento de espaço e visualização dos alimentos. Gaveta de legumes transparente para melhor organização e visualização dos alimentos. Capacidade Total de Armazenamento mínimo de 250 litros. Sistema de refrigeração frostfree. Cor branca. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **10** | 02 | Un. | Carro para Material de Limpeza | Produto: Kit completo do carrinho funcional de limpeza, contendo: Um Carrinho Funcional de Limpeza; Um Balde espremedor para duas águas; Uma Pá plástica para lixo; Uma Placa de Sinalização Piso Molhado trilingue; Um Conjunto Mop Pó de 60cm com cabo em alumínio; Um conjunto Mop Úmido de 320g cru com cabo em alumínio. Material em: Polipropileno Altura do chão: 900cm Largura: 56cm. Comprimento: 89cm Rodas: Rodízios de PVC. Capacidade de carga mínima: 300 kg. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **11** | 04 | Un. | Aquecedor Portátil de Ambiente | Aquecedor de ambiente a óleo, selado, com três potências de aquecimento, alça e rodas para transporte, desligamento automático em caso de queda acidental, potencia mínima de 1500 WATTS, com controle de temperatura. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **12** | 10 | Un. | Ar Condicionado | Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade mínima de 9.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal líquido contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, tensão: 220 Volts, fase: monofásica (1F), frequência: 60 Hz, Função quente e fria, Incluso suportes metálicos para fixar o evaporador e o condensador. Garantia de 1 ano. Com entrega e instalação nos locais. Conforme Termo de Referência. |  |  |  |
| **13** | 03 | Un. | Poltrona Hospitalar | Poltrona reclinável, material tubo aço, componentes braços e penas articuláveis que movimentam com a inclinação do encosto, acabamento courvim, dimensões 1,69 X 0,60 X 0,57 M, Poltrona construída em estrutura tubular com acabamento esmaltado, encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestida em courvin. Capacidade até 120 kg. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **14** | 05 | Un. | Carro Maca Simples | Maca com estrutura em tubos de aço inoxidável; altura regulável por sistema hidráulico acionado por sistema de pedal; encosto de cabeça regulável por sistema de cremalheira; grades laterais rebatíveis articuláveis fabricadas em tubos de aço; suporte de soros em aço inox regulável em altura com 4 (quatro) ganchos injetados; e 4 (quatro) rodas com 150mm de diâmetro sendo 02com travas. Acessório: Colchonete forrado em curvin com espuma 28 de densidade e aproximadamente 12 cm de altura, e com dois suspiros na lateral do comprimento. |  |  |  |
| **15** | 03 | Un. | Comadre | Comadre em aço inoxidável, tipo pá, com acabamento polido, livre de arestas ou rebarbas que de alguma forma possa machucar o paciente, com alça para transporte incorporado, com capacidade de no mínimo 2,1 litros. |  |  |  |
| **16** | 02 | Un. | Tela de Projeção | Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo mattewhite (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **17** | 02 | Un. | Mesa de Reunião | Mesa redonda, confeccionada em madeira/ MDP/ MDF/ Similar, com espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor Azul Marinho; Dimensões mínima de 740mm (altura) x 1,20 diâmetro; Estrutura central composta por tudo de aço estilado, com secção circular e diâmetro de 4”, espessura da parede de 1,5mm, no mínimo; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **18** | 02 | Un. | Projetor Multimídia (Datashow) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Projetor deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **19** | 02 | Un. | Computador Portátil (Notebook) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador portátil (notebook) com processador no mínimo intel core i5 ou amd a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; Unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; Memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior; Tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; Teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; Mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; Mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll); Interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n; Sistema operacional windows 10 pro (64 bits); Bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; Fonte externa automática compatível com o item; Possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão; Webcam fullhd (1080p); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses. |  |  |  |
| **20** | 36 | Un. | Longarina | Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 02 barras na horizontal em tubo 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Todas as junções realizadas através de solda tipo MIG. Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo oblongo 16x30 parede de no mínimo 1,50 de espessura, soldado a estrutura. Assento fixado na estrutura através de 04 parafusos e encosto fixado através de pino encaixe em polipropileno. Todas as peças pintadas devem ser curadas em estufa a temperatura de no mínimo 180ºC. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno injetado de encaixe. Numero de assentos 03 lugares, na cor Azul Marinho assento e encosto. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **21** | 08 | Un. | Armário | Confeccionado em chapas de aço, unidas por solda, não sendo aceita rebites ou qualquer outro tipo de material similar; As prateleiras internas reguláveis, em chapa com capacidade mínima de 50kg, 02 portas de abertura externa com maçaneta cromada; Sistema de travamento interno das portas com pinos e opção de fechadura tipo Yale; pintura eletrostática epóxi na cor cinza tradicional. Chapa espessura 24 mm, medindo: 1,98 alt x 1,20 larg x 0,45 profundidade, com chaves, maçaneta, 06 bandejas internas removíveis com dois reforços cada uma. |  |  |  |
| **22** | 02 | Un. | Impressora Laser (Comum) | Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 600 x 600 DPI; velocidade de 33 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 100 páginas; ciclo mensal de 25.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **23** | 08 | Un. | Nobreak (Para Computador) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Nobreak com potência nominal de 1,0kva; Potência real mínima de 600w; Tensão entrada/ saída de 110 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); Alarmes audiovisual; Bateria interna selada; Autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; Possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; Peso não superior a 15 kg; O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **24** | 07 | Un. | Computador (Desktop-Básico) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador desktop com processador no mínimo Intel core i5 ou amd a10 ou similar; Possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; Memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; A placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; Possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoftdirectx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; Unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; Teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); Monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; Sistema operacional windows 10 pro (64 bits); Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **25** | 03 | Un. | Bebedouro/ Purificador Refrigerado | Bebedouro do tipo garrafão de coluna ou garrafão mesa ou pressão coluna simples ou pressão coluna conjugada com capacidade para garrafão de 20L; Tensão de alimentação 220V; Sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); Termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **26** | 03 | Un. | Televisor | TV LED mínimo 42 polegadas, Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Painel IPS; Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFiDirect); Idiomas do Menu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursos de Áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleeptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **27** | 03 | Un. | Arquivo | Arquivo com no mínimo 04 gavetas deslizantes sobre rodízios em corrediças do tipo progressivo: para pasta suspensa, com chaves com roldanas telescópicas de metal; armários construídos em chapa de aço pintada na cor gelo após tratamento antiferruginoso, com puxador metálico, medindo aproximadamente 470 mm Largura x 570mm Profundidade x 1335mm Altura, Gavetas 250mm, porta etiquetas. Dimensões: 133 x 47 x 60 cm |  |  |  |
| **28** | 02 | Un. | Oxímetro de Pulso | Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo “spot check” com total precisão e segurança. Peso máximo com pilhas até 600 gramas Tela de leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca SpO2: Alcance:30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%)  Frequência Cardíaca: Alacance: 30- 250bpm, Resolução: 1bpm, Precisão: 1%  Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do Sensor Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. Acessórios inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de lóbulo de orelha para uso em pacientes com esmaltes, unhas postiças, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediátricos; e bolsa para transporte. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **29** | 06 | Un. | Cilindro de Gases Medicinais | Cilindro de gases em alumínio M6 ultraleve com válvula, manômetro, Fluxômetro. Capacidade mínima de 3 L até 10 L. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **30** | 02 | Un. | Carro para Transporte de Materiais (diversos) | Carro em cuba, fabricado em polipropileno, possuindo duas rodas fixas e duas rodas giratórias com sistema de equilíbrio central que permita facilidade em manobras e plataforma de elevação na base do carro para otimizar a ergonomia. Com Capacidade para mínima de 200 litros, Composto De tampa, dreno para escoamento. Em Rodas pneumáticas de 6. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **31** | 01 | Un. | Dermatoscópio | Dermatoscópio - tipo iluminação em halogênio ou LED e aumento de até 10X |  |  |  |
| **32** | 02 | Un. | Bisturi Elétrico (até 165 W) | Bisturi elétrico (até 165w), micro processado, com alarmes, com função bipolar, potência mínimo de 100W Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **33** | 02 | Un. | Mesa Ginecológica | Mesa Ginecológica sem gabinete, capacidade para suportar até 180 kgs de carga estática; estrutura confeccionada em tubo de aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó e pés com ponteiras de borracha; estofado confeccionado em espuma de no mínimo 5 cm, densidade D28, revestido em courvin na cor preta; Leito com estrutura confeccionado em tubo de aço carbono, dividido em 3 secções: dorso, assento e pernas, com elevação de altura através de cremalheira e suporte de lençol (rolo descartável); base para colocação de cuba; acessórios inclusos: perneira porta coxa revestido em espuma, perneira porta calcanhar revestido em espuma e cuba em aço inox; dimensões mínimo 1800 mmx 550 mm de largura x 850mm de altura aproximadamente; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **34** | 09 | Un. | Escada com 2 degraus | Escada para uso hospitalar estrutura em tubo redondo de aço inoxidável; medindo 2,22 x 120mm; dimensões da escada medindo 0,40 x 0,40 x 0,40 cms; quantidade minima de degraus 02 degraus; matéria prima do degrau em chapa de aço inoxidável; degrau medindo 1,00 x 360mm de comp x 1,40mm largura; revestimento do piso em borracha pastilhada antiderrapante; acessórios pés com ponteiras de borracha. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **35** | 05 | Un. | Lanterna Clinica | Lanterna Clínica - Lâmpada LED premium super Brilhante (Nichia Technology); Luz LED Focalizada; Corpo de Metal de alta resistência; Clips de segurança de metal para fixar no bolso ou na pasta; Interruptor emborrachado na parte superior; Alta resistência (não possui vidro nem filamentos); Maior duração das baterias, pois consomem menos energia; Excelente iluminação para curtas distâncias; Luz branca super brilhante; A lâmpada não aquece. Lâmpada: 1 LED Branca; Comprimento 14,5 cm; Diâmetro1,7cm. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **36** | 04 | Un. | Biombo | Biombo triplo, dobrável em três partes, construído em tubo 3/4 polegadas, em  pintura eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 6 rodízios em material inoxidável, de no mínimo 2, rodas em silicone, faces com movimento 360º, com tecido de algodão cru, dimensões mínimas 1,75x0,54x1,80 m (CxLxA).Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **37** | 02 | Un. | Papagaio | Papagaio deverá ser em inox, medindo 26 x 13cm, com capacidade mínima de 1 litro. |  |  |  |
| **38** | 01 | Un. | Mesa para Computador | Mesa retangular para computador, com frontal, confeccionada em tubo 30x70, com pintura epóxi pó na cor cinza, pés com calhas, sapatas niveladoras, passagem para fiação, tampo em MDP, 25 mm, acabamento post-forming, cor azul, dimensões aproximadas de 1,20 x 0,70 x 0,74 com teclado retrátil em post-forming, medindo 0,53 x 0,30 x 0,11, espessura de 18 mm e corrediças de metal, perfil com acabamento de fita de borda, cor azul. Divisões mínima de 4 gavetas, possui suporte para CPU e para impressora. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **39** | 02 | Un. | Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) | Reanimador pulmonar tipo ambu recém nascido e pediátrico; com balão auto  inflável em silicone, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, acompanha: 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho recém nascido e outra pediátrica, válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara válvula de escape (popoff) válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conectora condicionado em maleta transparente. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **40** | 02 | Un. | Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) | Reanimador pulmonar manual tipo AMBU adulto, com balão auto inflável em silicone auto clavável e válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, contendo 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho adulto, válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara, válvula de escape (pop-off), válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector, produto esterilizável. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **41** | 02 | Un. | Balança Antropométrica Infantil | Balança eletrônica infantil Cobertura em ABS. Capacidade para 15 kg, divisões de 5 g. Pés reguláveis em borracha sintética. Concha anatômica em polipropileno. Fonte automática 110/240V. Display com 6 dígitos. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **42** | 02 | Un. | Nebulizador Portátil | Nebulizador portátil para inalação/nebulização através do método de compressor de ar com 1 saída simultânea. Com 2 mascaras (adulto e infantil), tubo de ar e no mínimo 5 filtro. Bivolt 110/220v. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **43** | 01 | Un. | Foco Refletor Ambulatorial | Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 Hz.  Lâmpada LED. Peso líquido: 5 kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **44** | 01 | Un. | Mesa de Mayo | Mesa tipo Mayo com bandeja inox de 0.32 X 0.48 m. Estrutura em tubos esmaltados de 25.40mm, 3 rodízios giratórios de 42mm, bse superior em ferro redondo maciço cromado e bandeja inoxidável. MESA TIPO "MAYO", totalmente construída em AÇO INOXIDAVEL brilhante e polido, base em tubos de 1"1/4x1.20mm, pés com rodíziosgiratórios, altura regulávelatravés de manipulo. Bandejatambém em AÇO INOXIDAVEL, removível e medindo : 0.48 x 0.32 CM Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **45** | 03 | Un. | Suporte de Soro | Base em tubo de aço inox tubular com 04 pés ( H ) Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo com haste em tubo de aço inox Haste de altura em aço inox com 4 ganchos alternados (Opcional 4 ganchos no topo). Altura regulável por meio de rosca central. Pés protegidos com ponteiras plásticas **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **46** | 02 | Un. | Mesa de Exames | Cabeceira Reclinável, Estrutura em tubo de aço inox 1,1/4 x 1,2 mm. Leito em chapa de aço inox, estofado revestido em courvin de 80mm. Suporte para papel em inox .pés com ponteiras de PVC **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **47** | 04 | Un. | Mesa de Escritório | Mesa Confeccionada Em Madeira/ MDF/ MDP/ Similar com espessura de 18 mm; estrutura em aço/ ferro pintado com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática; formato em L; com gavetas no mínimo 2 (duas). Medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm. Na cor predominante azul marinho. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **48** | 13 | Un. | Cadeira | Cadeira fixa estrutura em aço/ metálica com assento e encosto em polipropileno; Pés fixos, Dimensões (Alt. X Larg. X Prof.): 83x53x59cm , Peso Indicado para uso 120Kg. Na cor azul. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **49** | 01 | Un. | Aquecedor Portátil de Ambiente | Aquecedor de ambiente a óleo, selado, com três potências de aquecimento, alça e rodas para transporte, desligamento automático em caso de queda acidental, potencia mínima de 1500 WATTS, com controle de temperatura. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **50** | 03 | Un. | Ar Condicionado | Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade mínima de 9.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal líquido contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, tensão: 220 Volts, fase: monofásica (1F), freqüência: 60 Hz, Função quente e fria, Incluso suportes metálicos para fixar o evaporador e o condensador. Garantia de 1 ano. Com entrega e instalação nos locais. Conforme Termo de Referência. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **51** | 01 | Un. | Carro Maca Simples | Maca com estrutura em tubos de aço inoxidável; altura regulável por sistema hidráulico acionado por sistema de pedal; encosto de cabeça regulável por sistema de cremalheira; grades laterais rebatíveis articuláveis fabricadas em tubos de aço; suporte de soros em aço inox regulável em altura com 4 (quatro) ganchos injetados; e 4 (quatro) rodas com 150mm de diâmetro sendo 02com travas. Acessório: Colchonete forrado em curvin com espuma 28 de densidade e aproximadamente 12 cm de altura, e com dois suspiros na lateral do comprimento. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **52** | 01 | Un. | Comadre | Comadre em aço inoxidável, tipo pá, com acabamento polido, livre de arestas ou rebarbas que de alguma forma possa machucar o paciente, com alça para transporte incorporado, com capacidade de no mínimo 2,1 litros. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **53** | 12 | Un. | Longarina | Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 02 barras na horizontal em tubo 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Todas as junções realizadas através de solda tipo MIG. Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo oblongo 16x30 parede de no mínimo 1,50 de espessura, soldado a estrutura. Assento fixado na estrutura através de 04 parafusos e encosto fixado através de pino encaixe em polipropileno. Todas as peças pintadas devem ser curadas em estufa a temperatura de no mínimo 180ºC. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno injetado de encaixe. Numero de assentos 03 lugares, na cor Azul Marinho assento e encosto. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **54** | 02 | Un. | Armário | Confeccionado em chapas de aço, unidas por solda, não sendo aceita rebites ou qualquer outro tipo de material similar; As prateleiras internas reguláveis, em chapa com capacidade mínima de 50kg, 02 portas de abertura externa com maçaneta cromada; Sistema de travamento interno das portas com pinos e opção de fechadura tipo Yale; pintura eletrostática epóxi na cor cinza tradicional. Chapa espessura 24 mm, medindo: 1,98 alt x 1,20 larg x 0,45 profundidade, com chaves, maçaneta, 06 bandejas internas removíveis com dois reforços cada uma. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **55** | 02 | Un. | Nobreak (Para Computador) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Nobreak com potência nominal de 1,0kva; Potência real mínima de 600w; Tensão entrada/ saída de 110 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); Alarmes audiovisual; Bateria interna selada; Autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; Possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; Peso não superior a 15 kg; O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **56** | 02 | Un. | Computador (Desktop-Básico) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador desktop com processador no mínimo Intel core i5 ou amd a10 ou similar; Possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; Memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; A placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; Possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoftdirectx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; Unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; Teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); Monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; Sistema operacional windows 10 pro (64 bits); Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **57** | 01 | Un. | Televisor | TV LED mínimo 42 polegadas, Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Painel IPS; Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFiDirect); Idiomas do Menu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursos de Áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleeptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **58** | 01 | Un. | Cilindro de Gases Medicinais | Cilindro de gases em alumínio M6 ultraleve com válvula, manômetro, Fluxômetro. Capacidade mínima de 3 L até 10 L. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **59** | 02 | Un. | Escada com 2 degraus | Escada para uso hospitalar estrutura em tubo redondo de aço inoxidável; medindo 2,22 x 120mm; dimensões da escada medindo 0,40 x 0,40 x 0,40 cms; quantidade minima de degraus 02 degraus; matéria prima do degrau em chapa de aço inoxidável; degrau medindo 1,00 x 360mm de comp x 1,40mm largura; revestimento do piso em borracha pastilhada antiderrapante; acessórios pés com ponteiras de borracha. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **60** | 01 | Un. | Lanterna Clinica | Lanterna Clínica - Lâmpada LED premium super Brilhante (Nichia Technology); Luz LED Focalizada; Corpo de Metal de alta resistência; Clips de segurança de metal para fixar no bolso ou na pasta; Interruptor emborrachado na parte superior; Alta resistência (não possui vidro nem filamentos); Maior duração das baterias, pois consomem menos energia; Excelente iluminação para curtas distâncias; Luz branca super brilhante; A lâmpada não aquece. Lâmpada: 1 LED Branca; Comprimento 14,5 cm; Diâmetro1,7cm. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **61** | 01 | Un. | Biombo | Biombo triplo, dobrável em três partes, construído em tubo 3/4 polegadas, em  pintura eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 6 rodízios em material inoxidável, de no mínimo 2, rodas em silicone, faces com movimento 360º, com tecido de algodão cru, dimensões mínimas 1,75x0,54x1,80 m (CxLxA).Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |

**Valor Total R$............................................................................................. (por extenso).**

***PRAZOS:***

VALIDADE DA ATA: 12 MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMA DE 60 DIAS

PAGAMENTO: ATÉ 20 DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE VALIDADA PELO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**Declaramos conhecer e aceitar as condições estabelecidas no edital e seus anexos, comprometendo-nos a cumpri-las na sua integridade, sendo o objeto adjudicado a esta empresa, declaramos ainda fazer cumprir os elementos constantes desta proposta de preços.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Legal

**ANEXO III**

**DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO:**

Nome da Empresa:

Endereço Completo:

CNPJ:

Responsável pela Assinatura do contrato:

Nome:

Cargo:

Endereço Residencial Completo:

Profissão:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Data de Nascimento:

RG:

CPF:

Estado Civil:

Telefone/Fax:

Telefone Celular:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ

***\* deverá ser apresentado dentro do envelope de Habilitação.***

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

Eu (nome completo), RG nº , representante legal da (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 08/2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Ribeirão Corrente, em de de 2018.

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº é **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006**, **alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **estando apta**, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 08/2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente.

Ribeirão Corrente, em de de 2018.

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO VI**

**DECLARAÇÕES**

Eu (nome completo), representante legal da (denominação da pessoa jurídica), participante do Pregão Presencial nº 08/2018 realizado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, DECLARO sob as penas da lei:

**a)** nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

**b)** que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

**c)** estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), exceto se suspenso, impede(m) a contratação com este Município, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais, assim como inexiste também qualquer outro fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de março de 1.999.

Ribeirão Corrente, em de de 2018.

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RG do representante legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO VII**

**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Aos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do ano de dois mil e dezoito, na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE,** estabelecida na Rua Prudente de Moraes, 850 –Centro – Ribeirão Corrente, inscrita no CNPJ: 45.318.789/0001-61, neste ato representada pelo Sr. Prefeito, Antônio Miguel Serafim**,** e as empresa(s) abaixo identificada(s), resolvem nos termos da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 bem como da e suas alterações e em conformidade com o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2018,** oriundo do **Processo Administrativo n.º 09/2018**, devidamente homologado a fl. \_\_\_\_\_\_ do aludido processo, **REGISTRAR OS PREÇOS** para eventual entrega dos itens a seguir:

**Itens e descrições e quantidades:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtd** | **Un.** | **Equipamento** | **Especificação Técnica** | **Marca** | **Valor unitário** | **Valor total** |
| **01** | 04 | Un. | Foco Refletor Ambulatorial | Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 Hz.  Lâmpada LED. Peso líquido: 5 kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **02** | 06 | Un. | Mesa de Mayo | Mesa tipo Mayo com bandeja inox de 0.32 X 0.48 m. Estrutura em tubos esmaltados de 25.40mm, 3 rodízios giratórios de 42mm, bse superior em ferro redondo maciço cromado e bandeja inoxidável. MESA TIPO "MAYO", totalmente construída em AÇO INOXIDAVEL brilhante e polido, base em tubos de 1"1/4x1.20mm, pés com rodízios giratórios, altura regulável através de manipulo. Bandeja também em AÇO INOXIDAVEL, removível e medindo : 0.48 x 0.32 CM Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **03** | 02 | Un. | Carro de Curativos | CARRO P/CURATIVO, Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3”, acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável.  Dimensões: 0.75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **04** | 09 | Un. | Suporte de Soro | Base em tubo de aço inox tubular com 04 pés ( H ) Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo com haste em tubo de aço inox Haste de altura em aço inox com 4 ganchos alternados (Opcional 4 ganchos no topo). Altura regulável por meio de rosca central. Pés protegidos com ponteiras plásticas |  |  |  |
| **05** | 06 | Un. | Mesa de Exames | Cabeceira Reclinável, Estrutura em tubo de aço inox 1,1/4 x 1,2 mm. Leito em chapa de aço inox, estofado revestido em courvin de 80mm. Suporte para papel em inox .pés com ponteiras de PVC |  |  |  |
| **06** | 02 | Un. | Armário Vitrine | Armário Vitrine - 2 Portas - Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas: 66 cm comp. x 40 cm prof. x 1,65 m de altura. Cubagem: 0,527 M³, Cubagem com engradado: 0,618 M³, Peso: 25 Kg. |  |  |  |
| **07** | 15 | Un. | Mesa de Escritório | Mesa Confeccionada Em Madeira/ MDF/ MDP/ Similar com espessura de 18 mm; estrutura em aço/ ferro pintado com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática; formato em L; com gavetas no mínimo 2 (duas). Medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm. Na cor predominante azul marinho. |  |  |  |
| **08** | 41 | Un. | Cadeira | Cadeira fixa estrutura em aço/ metálica com assento e encosto em polipropileno; Pés fixos, Dimensões (Alt. X Larg. X Prof.): 83x53x59cm , Peso Indicado para uso 120Kg. Na cor azul. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **09** | 02 | Un. | Geladeira/  Refrigerador | Espaço na porta mais organizado com 2 prateleiras com separador de garrafas, que comportam garrafas de até 2,5L. Classe A em consumo de energia com mais economia. Degelo Seco - descongela sozinho ao toque de um botão. Gaveta de frios e carnes para melhor aproveitamento de espaço e visualização dos alimentos. Gaveta de legumes transparente para melhor organização e visualização dos alimentos. Capacidade Total de Armazenamento mínimo de 250 litros. Sistema de refrigeração frostfree. Cor branca. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **10** | 02 | Un. | Carro para Material de Limpeza | Produto: Kit completo do carrinho funcional de limpeza, contendo: Um Carrinho Funcional de Limpeza; Um Balde espremedor para duas águas; Uma Pá plástica para lixo; Uma Placa de Sinalização Piso Molhado trilingue; Um Conjunto Mop Pó de 60cm com cabo em alumínio; Um conjunto Mop Úmido de 320g cru com cabo em alumínio. Material em: Polipropileno Altura do chão: 900cm Largura: 56cm. Comprimento: 89cm Rodas: Rodízios de PVC. Capacidade de carga mínima: 300 kg. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **11** | 04 | Un. | Aquecedor Portátil de Ambiente | Aquecedor de ambiente a óleo, selado, com três potências de aquecimento, alça e rodas para transporte, desligamento automático em caso de queda acidental, potencia mínima de 1500 WATTS, com controle de temperatura. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **12** | 10 | Un. | Ar Condicionado | Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade mínima de 9.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal líquido contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, tensão: 220 Volts, fase: monofásica (1F), frequência: 60 Hz, Função quente e fria, Incluso suportes metálicos para fixar o evaporador e o condensador. Garantia de 1 ano. Com entrega e instalação nos locais. Conforme Termo de Referência. |  |  |  |
| **13** | 03 | Un. | Poltrona Hospitalar | Poltrona reclinável, material tubo aço, componentes braços e penas articuláveis que movimentam com a inclinação do encosto, acabamento courvim, dimensões 1,69 X 0,60 X 0,57 M, Poltrona construída em estrutura tubular com acabamento esmaltado, encosto, assento, pernas e braços com estofamento anatômico revestida em courvin. Capacidade até 120 kg. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **14** | 05 | Un. | Carro Maca Simples | Maca com estrutura em tubos de aço inoxidável; altura regulável por sistema hidráulico acionado por sistema de pedal; encosto de cabeça regulável por sistema de cremalheira; grades laterais rebatíveis articuláveis fabricadas em tubos de aço; suporte de soros em aço inox regulável em altura com 4 (quatro) ganchos injetados; e 4 (quatro) rodas com 150mm de diâmetro sendo 02com travas. Acessório: Colchonete forrado em curvin com espuma 28 de densidade e aproximadamente 12 cm de altura, e com dois suspiros na lateral do comprimento. |  |  |  |
| **15** | 03 | Un. | Comadre | Comadre em aço inoxidável, tipo pá, com acabamento polido, livre de arestas ou rebarbas que de alguma forma possa machucar o paciente, com alça para transporte incorporado, com capacidade de no mínimo 2,1 litros. |  |  |  |
| **16** | 02 | Un. | Tela de Projeção | Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo mattewhite (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **17** | 02 | Un. | Mesa de Reunião | Mesa redonda, confeccionada em madeira/ MDP/ MDF/ Similar, com espessura mínima de 25mm, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor Azul Marinho; Dimensões mínima de 740mm (altura) x 1,20 diâmetro; Estrutura central composta por tudo de aço estilado, com secção circular e diâmetro de 4”, espessura da parede de 1,5mm, no mínimo; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **18** | 02 | Un. | Projetor Multimídia (Datashow) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Projetor deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **19** | 02 | Un. | Computador Portátil (Notebook) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador portátil (notebook) com processador no mínimo intel core i5 ou amd a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; Unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; Memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior; Tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; Teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; Mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; Mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll); Interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n; Sistema operacional windows 10 pro (64 bits); Bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; Fonte externa automática compatível com o item; Possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão; Webcam fullhd (1080p); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses. |  |  |  |
| **20** | 36 | Un. | Longarina | Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 02 barras na horizontal em tubo 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Todas as junções realizadas através de solda tipo MIG. Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo oblongo 16x30 parede de no mínimo 1,50 de espessura, soldado a estrutura. Assento fixado na estrutura através de 04 parafusos e encosto fixado através de pino encaixe em polipropileno. Todas as peças pintadas devem ser curadas em estufa a temperatura de no mínimo 180ºC. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno injetado de encaixe. Numero de assentos 03 lugares, na cor Azul Marinho assento e encosto. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **21** | 08 | Un. | Armário | Confeccionado em chapas de aço, unidas por solda, não sendo aceita rebites ou qualquer outro tipo de material similar; As prateleiras internas reguláveis, em chapa com capacidade mínima de 50kg, 02 portas de abertura externa com maçaneta cromada; Sistema de travamento interno das portas com pinos e opção de fechadura tipo Yale; pintura eletrostática epóxi na cor cinza tradicional. Chapa espessura 24 mm, medindo: 1,98 alt x 1,20 larg x 0,45 profundidade, com chaves, maçaneta, 06 bandejas internas removíveis com dois reforços cada uma. |  |  |  |
| **22** | 02 | Un. | Impressora Laser (Comum) | Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 600 x 600 DPI; velocidade de 33 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 100 páginas; ciclo mensal de 25.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **23** | 08 | Un. | Nobreak (Para Computador) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Nobreak com potência nominal de 1,0kva; Potência real mínima de 600w; Tensão entrada/ saída de 110 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); Alarmes audiovisual; Bateria interna selada; Autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; Possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; Peso não superior a 15 kg; O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **24** | 07 | Un. | Computador (Desktop-Básico) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador desktop com processador no mínimo Intel core i5 ou amd a10 ou similar; Possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; Memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; A placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; Possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoftdirectx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; Unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; Teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); Monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; Sistema operacional windows 10 pro (64 bits); Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **25** | 03 | Un. | Bebedouro/ Purificador Refrigerado | Bebedouro do tipo garrafão de coluna ou garrafão mesa ou pressão coluna simples ou pressão coluna conjugada com capacidade para garrafão de 20L; Tensão de alimentação 220V; Sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); Termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **26** | 03 | Un. | Televisor | TV LED mínimo 42 polegadas, Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Painel IPS; Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFiDirect); Idiomas do Menu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursos de Áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleeptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **27** | 03 | Un. | Arquivo | Arquivo com no mínimo 04 gavetas deslizantes sobre rodízios em corrediças do tipo progressivo: para pasta suspensa, com chaves com roldanas telescópicas de metal; armários construídos em chapa de aço pintada na cor gelo após tratamento antiferruginoso, com puxador metálico, medindo aproximadamente 470 mm Largura x 570mm Profundidade x 1335mm Altura, Gavetas 250mm, porta etiquetas. Dimensões: 133 x 47 x 60 cm |  |  |  |
| **28** | 02 | Un. | Oxímetro de Pulso | Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Aparelho portátil, de fácil uso, alimentado a pilhas, ideal para medições do tipo “spot check” com total precisão e segurança. Peso máximo com pilhas até 600 gramas Tela de leitura com cor e fonte nítidas que permitam fácil identificação dos valores. Parâmetros: SpO2 (oximetria) e Frequência Cardíaca SpO2: Alcance:30-100%, Resolução mínima: 1% e Precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100%)  Frequência Cardíaca: Alacance: 30- 250bpm, Resolução: 1bpm, Precisão: 1%  Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do Sensor Fonte de alimentação: até 04 pilhas AA ou AAA. Acessórios inclusos: sensores reutilizáveis de dedo, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos; sensores descartáveis de lóbulo de orelha para uso em pacientes com esmaltes, unhas postiças, mãos frias, ou circulação deficiente, bem como pacientes pediátricos; e bolsa para transporte. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **29** | 06 | Un. | Cilindro de Gases Medicinais | Cilindro de gases em alumínio M6 ultraleve com válvula, manômetro, Fluxômetro. Capacidade mínima de 3 L até 10 L. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **30** | 02 | Un. | Carro para Transporte de Materiais (diversos) | Carro em cuba, fabricado em polipropileno, possuindo duas rodas fixas e duas rodas giratórias com sistema de equilíbrio central que permita facilidade em manobras e plataforma de elevação na base do carro para otimizar a ergonomia. Com Capacidade para mínima de 200 litros, Composto De tampa, dreno para escoamento. Em Rodas pneumáticas de 6. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **31** | 01 | Un. | Dermatoscópio | Dermatoscópio - tipo iluminação em halogênio ou LED e aumento de até 10X |  |  |  |
| **32** | 02 | Un. | Bisturi Elétrico (até 165 W) | Bisturi elétrico (até 165w), micro processado, com alarmes, com função bipolar, potência mínimo de 100W Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **33** | 02 | Un. | Mesa Ginecológica | Mesa Ginecológica sem gabinete, capacidade para suportar até 180 kgs de carga estática; estrutura confeccionada em tubo de aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó e pés com ponteiras de borracha; estofado confeccionado em espuma de no mínimo 5 cm, densidade D28, revestido em courvin na cor preta; Leito com estrutura confeccionado em tubo de aço carbono, dividido em 3 secções: dorso, assento e pernas, com elevação de altura através de cremalheira e suporte de lençol (rolo descartável); base para colocação de cuba; acessórios inclusos: perneira porta coxa revestido em espuma, perneira porta calcanhar revestido em espuma e cuba em aço inox; dimensões mínimo 1800 mmx 550 mm de largura x 850mm de altura aproximadamente; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **34** | 09 | Un. | Escada com 2 degraus | Escada para uso hospitalar estrutura em tubo redondo de aço inoxidável; medindo 2,22 x 120mm; dimensões da escada medindo 0,40 x 0,40 x 0,40 cms; quantidade minima de degraus 02 degraus; matéria prima do degrau em chapa de aço inoxidável; degrau medindo 1,00 x 360mm de comp x 1,40mm largura; revestimento do piso em borracha pastilhada antiderrapante; acessórios pés com ponteiras de borracha. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **35** | 05 | Un. | Lanterna Clinica | Lanterna Clínica - Lâmpada LED premium super Brilhante (Nichia Technology); Luz LED Focalizada; Corpo de Metal de alta resistência; Clips de segurança de metal para fixar no bolso ou na pasta; Interruptor emborrachado na parte superior; Alta resistência (não possui vidro nem filamentos); Maior duração das baterias, pois consomem menos energia; Excelente iluminação para curtas distâncias; Luz branca super brilhante; A lâmpada não aquece. Lâmpada: 1 LED Branca; Comprimento 14,5 cm; Diâmetro1,7cm. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **36** | 04 | Un. | Biombo | Biombo triplo, dobrável em três partes, construído em tubo 3/4 polegadas, em  pintura eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 6 rodízios em material inoxidável, de no mínimo 2, rodas em silicone, faces com movimento 360º, com tecido de algodão cru, dimensões mínimas 1,75x0,54x1,80 m (CxLxA).Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **37** | 02 | Un. | Papagaio | Papagaio deverá ser em inox, medindo 26 x 13cm, com capacidade mínima de 1 litro. |  |  |  |
| **38** | 01 | Un. | Mesa para Computador | Mesa retangular para computador, com frontal, confeccionada em tubo 30x70, com pintura epóxi pó na cor cinza, pés com calhas, sapatas niveladoras, passagem para fiação, tampo em MDP, 25 mm, acabamento post-forming, cor azul, dimensões aproximadas de 1,20 x 0,70 x 0,74 com teclado retrátil em post-forming, medindo 0,53 x 0,30 x 0,11, espessura de 18 mm e corrediças de metal, perfil com acabamento de fita de borda, cor azul. Divisões mínima de 4 gavetas, possui suporte para CPU e para impressora. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **39** | 02 | Un. | Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) | Reanimador pulmonar tipo ambu recém nascido e pediátrico; com balão auto  inflável em silicone, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, acompanha: 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho recém nascido e outra pediátrica, válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara válvula de escape (popoff) válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conectora condicionado em maleta transparente. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **40** | 02 | Un. | Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) | Reanimador pulmonar manual tipo AMBU adulto, com balão auto inflável em silicone auto clavável e válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, contendo 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho adulto, válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara, válvula de escape (pop-off), válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector, produto esterilizável. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **41** | 02 | Un. | Balança Antropométrica Infantil | Balança eletrônica infantil Cobertura em ABS. Capacidade para 15 kg, divisões de 5 g. Pés reguláveis em borracha sintética. Concha anatômica em polipropileno. Fonte automática 110/240V. Display com 6 dígitos. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **42** | 02 | Un. | Nebulizador Portátil | Nebulizador portátil para inalação/nebulização através do método de compressor de ar com 1 saída simultânea. Com 2 mascaras (adulto e infantil), tubo de ar e no mínimo 5 filtro. Bivolt 110/220v. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |
| **43** | 01 | Un. | Foco Refletor Ambulatorial | Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 164 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 Hz.  Lâmpada LED. Peso líquido: 5 kg. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **44** | 01 | Un. | Mesa de Mayo | Mesa tipo Mayo com bandeja inox de 0.32 X 0.48 m. Estrutura em tubos esmaltados de 25.40mm, 3 rodízios giratórios de 42mm, bse superior em ferro redondo maciço cromado e bandeja inoxidável. MESA TIPO "MAYO", totalmente construída em AÇO INOXIDAVEL brilhante e polido, base em tubos de 1"1/4x1.20mm, pés com rodíziosgiratórios, altura regulávelatravés de manipulo. Bandejatambém em AÇO INOXIDAVEL, removível e medindo : 0.48 x 0.32 CM Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **45** | 03 | Un. | Suporte de Soro | Base em tubo de aço inox tubular com 04 pés ( H ) Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo com haste em tubo de aço inox Haste de altura em aço inox com 4 ganchos alternados (Opcional 4 ganchos no topo). Altura regulável por meio de rosca central. Pés protegidos com ponteiras plásticas **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **46** | 02 | Un. | Mesa de Exames | Cabeceira Reclinável, Estrutura em tubo de aço inox 1,1/4 x 1,2 mm. Leito em chapa de aço inox, estofado revestido em courvin de 80mm. Suporte para papel em inox .pés com ponteiras de PVC **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **47** | 04 | Un. | Mesa de Escritório | Mesa Confeccionada Em Madeira/ MDF/ MDP/ Similar com espessura de 18 mm; estrutura em aço/ ferro pintado com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática; formato em L; com gavetas no mínimo 2 (duas). Medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm. Na cor predominante azul marinho. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **48** | 13 | Un. | Cadeira | Cadeira fixa estrutura em aço/ metálica com assento e encosto em polipropileno; Pés fixos, Dimensões (Alt. X Larg. X Prof.): 83x53x59cm , Peso Indicado para uso 120Kg. Na cor azul. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **49** | 01 | Un. | Aquecedor Portátil de Ambiente | Aquecedor de ambiente a óleo, selado, com três potências de aquecimento, alça e rodas para transporte, desligamento automático em caso de queda acidental, potencia mínima de 1500 WATTS, com controle de temperatura. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **50** | 03 | Un. | Ar Condicionado | Ar condicionador, compressor, tipo split, com capacidade mínima de 9.000 Btu s, com selo Procel Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal líquido contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, tensão: 220 Volts, fase: monofásica (1F), freqüência: 60 Hz, Função quente e fria, Incluso suportes metálicos para fixar o evaporador e o condensador. Garantia de 1 ano. Com entrega e instalação nos locais. Conforme Termo de Referência. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **51** | 01 | Un. | Carro Maca Simples | Maca com estrutura em tubos de aço inoxidável; altura regulável por sistema hidráulico acionado por sistema de pedal; encosto de cabeça regulável por sistema de cremalheira; grades laterais rebatíveis articuláveis fabricadas em tubos de aço; suporte de soros em aço inox regulável em altura com 4 (quatro) ganchos injetados; e 4 (quatro) rodas com 150mm de diâmetro sendo 02com travas. Acessório: Colchonete forrado em curvin com espuma 28 de densidade e aproximadamente 12 cm de altura, e com dois suspiros na lateral do comprimento. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **52** | 01 | Un. | Comadre | Comadre em aço inoxidável, tipo pá, com acabamento polido, livre de arestas ou rebarbas que de alguma forma possa machucar o paciente, com alça para transporte incorporado, com capacidade de no mínimo 2,1 litros. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **53** | 12 | Un. | Longarina | Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 02 barras na horizontal em tubo 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Todas as junções realizadas através de solda tipo MIG. Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo oblongo 16x30 parede de no mínimo 1,50 de espessura, soldado a estrutura. Assento fixado na estrutura através de 04 parafusos e encosto fixado através de pino encaixe em polipropileno. Todas as peças pintadas devem ser curadas em estufa a temperatura de no mínimo 180ºC. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno injetado de encaixe. Numero de assentos 03 lugares, na cor Azul Marinho assento e encosto. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **54** | 02 | Un. | Armário | Confeccionado em chapas de aço, unidas por solda, não sendo aceita rebites ou qualquer outro tipo de material similar; As prateleiras internas reguláveis, em chapa com capacidade mínima de 50kg, 02 portas de abertura externa com maçaneta cromada; Sistema de travamento interno das portas com pinos e opção de fechadura tipo Yale; pintura eletrostática epóxi na cor cinza tradicional. Chapa espessura 24 mm, medindo: 1,98 alt x 1,20 larg x 0,45 profundidade, com chaves, maçaneta, 06 bandejas internas removíveis com dois reforços cada uma. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **55** | 02 | Un. | Nobreak (Para Computador) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Nobreak com potência nominal de 1,0kva; Potência real mínima de 600w; Tensão entrada/ saída de 110 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); Alarmes audiovisual; Bateria interna selada; Autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; Possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; Peso não superior a 15 kg; O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **56** | 02 | Un. | Computador (Desktop-Básico) | Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador desktop com processador no mínimo Intel core i5 ou amd a10 ou similar; Possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; Memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; A placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; Possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoftdirectx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; Unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; Teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); Monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; Sistema operacional windows 10 pro (64 bits); Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **57** | 01 | Un. | Televisor | TV LED mínimo 42 polegadas, Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Tipo de Tela: LED, Painel IPS; Design Slim; Conversor Digital Integrado, tipo Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFiDirect); Idiomas do Menu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursos de Áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleeptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **58** | 01 | Un. | Cilindro de Gases Medicinais | Cilindro de gases em alumínio M6 ultraleve com válvula, manômetro, Fluxômetro. Capacidade mínima de 3 L até 10 L. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **59** | 02 | Un. | Escada com 2 degraus | Escada para uso hospitalar estrutura em tubo redondo de aço inoxidável; medindo 2,22 x 120mm; dimensões da escada medindo 0,40 x 0,40 x 0,40 cms; quantidade minima de degraus 02 degraus; matéria prima do degrau em chapa de aço inoxidável; degrau medindo 1,00 x 360mm de comp x 1,40mm largura; revestimento do piso em borracha pastilhada antiderrapante; acessórios pés com ponteiras de borracha. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **60** | 01 | Un. | Lanterna Clinica | Lanterna Clínica - Lâmpada LED premium super Brilhante (Nichia Technology); Luz LED Focalizada; Corpo de Metal de alta resistência; Clips de segurança de metal para fixar no bolso ou na pasta; Interruptor emborrachado na parte superior; Alta resistência (não possui vidro nem filamentos); Maior duração das baterias, pois consomem menos energia; Excelente iluminação para curtas distâncias; Luz branca super brilhante; A lâmpada não aquece. Lâmpada: 1 LED Branca; Comprimento 14,5 cm; Diâmetro1,7cm. Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |
| **61** | 01 | Un. | Biombo | Biombo triplo, dobrável em três partes, construído em tubo 3/4 polegadas, em  pintura eletrostática a pó, na cor branca, com no mínimo 6 rodízios em material inoxidável, de no mínimo 2, rodas em silicone, faces com movimento 360º, com tecido de algodão cru, dimensões mínimas 1,75x0,54x1,80 m (CxLxA).Garantia mínima de 12 meses. **COTA EXCLUSIVA ME E EPP** |  |  |  |

O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Todas as especificações técnicas constantes no **Processo Administrativo n.º 09/2018**, assim como todos os termos do Edital de **Pregão Presencial Nº 08/2018**, integram esta ata de Registro de Preços, independentemente de sua transcrição.

Ribeirão Corrente, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2018.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Antônio Miguel Serafim

Prefeito

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Etiene Alberto Luiz Siquitelli Silva

Secretario Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante da empresa

Testemunhas:

1-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_RG:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_RG:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO VIII**

**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (TCESP)**

**Contratante: Município de Ribeirão Corrente/SP**

**Contratada:**

**Contrato nº:**

**Licitação: Pregão Presencial 008/2018**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICO, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO CORRENTE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

**ADVOGADO (S) Nº OAB: (\*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Ribeirão Corrente, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2018.

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

**Nome:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CPF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**Endereço residencial completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-mail institucional \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-mail pessoal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefone(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Assinatura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**Pelo CONTRATANTE:**

**Nome:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CPF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**Endereço residencial completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-mail institucional \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-mail pessoal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefone(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pela CONTRATADA:**

**Nome:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CPF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**Endereço residencial completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-mail institucional \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E-mail pessoal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefone(s):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Advogado: (\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.**